Приложение

к решению Думы

Артемовского городского округа

от №

Приложение 2

К Правилами благоустройства территории Артемовского городского округа

**ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК**

**на территории Артемовского городского округа, с указанием соответствующих зон по наименованиям видов собираемых (накапливаемых) ТКО**

1.В настоящем приложении устанавливаются единые стандарты контейнерных площадок на территории Артемовского городского округа, в том числе требования к техническим параметрам контейнерных площадок на территории Артемовского городского округа (далее – Единые стандарты).

2. Единые стандарты обязательны к исполнению всеми лицами, наделенными полномочиями по созданию контейнерных площадок на территории Артемовского городского округа.

3. Накопление твердых коммунальных отходов допускается только на контейнерных площадках, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»), Правилам благоустройства Артемовского городского округа. Визуализация типовых проектов контейнерных площадок на территории Артемовского городского округа приводится в приложении к настоящим Единым стандартам.

4. Накопление твердых коммунальных отходов на контейнерной площадке осуществляется путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление) либо смешанного накопления.

5. Единые стандарты просчитаны на контейнерную площадку для одного контейнера накопления ТКО, сетчатого контейнера и отсека для сбора КГО, площадь бетонного основа-ния – 14 м2. При увеличении количества секций площадь бетонного основания увеличивается для каждой секции на один контейнер ТКО либо сетчатый контейнер на 3 м2.